**活检穿刺枪技术参数要求**

1. 国外或国内知名品牌，需提供相关证明材料。
2. 全自动可重复使用。
3. 体积小巧，可单手操作并具备“单手击发”功能。
4. 穿刺深度至少有两种调节方式。
5. 活检装置必须可以在影像（超声/X线设备/CT等）的引导下操作进行组织活检。
6. 针体外套管针及活检针有刻度标记，能准确显示进针深度，方便不同取样应用。
7. 可选配不同型号的一次性活检针及清单价格。
8. 具有操作保险杆，确保使用安全。
9. 必须保证穿刺提取组织完整性，穿刺质量好。