**洗板机参数**

**1基本要求：**

1.1 国际或国内知名品牌，技术先进，性能稳定

1.2 提供证明文件，如国家认证、获奖、市场占有率等

1.3供货商或原厂提供ISO9001、美国FDA、欧洲CE国际质量标准认可证书

1.4 产品保修期≥5年，厂家提供技术支持

**2技术参数**

2.1残液量：≤1ul/孔

2.2注液精度：CV≤2%

2.3工作泵：内置或外置

2.4洗液过滤系统：可保证有效的防堵塞

**3功能**

3.1定性功能

3.1.1防溢流功能：可有效的防止溢流

3.1.2自动记忆参数：可自动记忆主程序100个

3.1.3废液报警功能：当废液到达报警位置时，仪器会发出报警

3.1.4各列单独控制功能：可通过按键单独控制各列的注液功能

3.2 可量化功能

3.2.1浸泡时间：0-999s可调

3.2.2振荡时间最长0-990s可调

3.2.3清洗次数;1-100

3.2.4通道数：4个，2个洗液通道，1个蒸馏水通道，1个废液通道

**4.电源**

4.1交流输入;220V，50Hz

4.2额定输入功率：300VA

**5标准配置**

5.1洗板机

5.2蒸馏水瓶

5.3洗液瓶

5.4液瓶

**6基本要求**

6.1说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为赠送。

6.2列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。

6.3定期免费对设备进行效验、校准，确保仪器检测数据的标准性和准确性。